## УВАГА!

## Розпочато прийом пропозицій на закупівлю послуг щодо впровадження комплексу обладнання для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 950С при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт»

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618) проводить конкурс на закупівлю послуг щодо впровадження комплексу обладнання для розчинення крохмалю за температурою процесу до 950С при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фактична адреса:**  *03150м. Київ, вул. Фізкультури, 30 В,оф. 600, (БЦ «Фарінгейт»).* | **Юридична адреса:**  *07400, Київська обл, м. Бровари,*  *вул. Гагаріна, 16;* | | **Адреса надання послуг:**  *Ів-Франківська обл. Снятинський р-н, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2* |
|  | | | |
| **Технічне завдання**  **на закупівлю послуг щодо Реконструкції варильного відділення з впровадженням комплексу обладнання для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 950С при приготуванні сусла до зброджування**  **в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт»:** | | | |
| ***Найменування послуги щодо якої заплановано провести закупівлю*** | | Реконструкція варильного відділення з впровадженням комплексу обладнання для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 95оС при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт» | |
| ***Продуктивність:*** | | Продуктивність обладнання схеми має забезпечувати продуктивність заводу 2500 дал умовного спирту/добу. | |
| ***Режим роботи:*** | | - 330 днів / рік, в режимі 7 днів / тиждень, 24 годин / добу;  - ефективний робочий час (сушіння) – 7 260 год / рік; | |
| ***Сировина для виробництва:*** | | -Кукурудза, пшениця, жито; | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид роботи | Реконструкція варильного відділення з впровадженням комплексу обладнання для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 95оС при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт» |
| 2 | Замовник | ДП «Укрспирт» |
| 3 | Джерело фінансування | Кошти замовника за умовами договору |
| 4 | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Непотрібні (робить замовник) |
| 5 | Дані про Виконавця | Наявність ліцензій та дозволів |
| 6 | Стадія проектування | І– стадія-Проект,  ІІ - стадія-Робоча документація |
| 7 | Клас наслідків і категорія складності згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-16 | Клас наслідків СС2, категорія складності ІІІ (попередній розрахунок) |
| 8 | Інженерні дослідження | Необхідні – розрахунок матеріальних та теплових балансів |
| 9 | Основні архітектурно-планові вимоги і характеристика об’єкта | Проект «Реконструкція варильного відділення з впровадженням комплексу обладнання для розчинення та розрідження крохмалю за температурою процесу до 95оС при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт»»  розробити у відповідності з Технічним завданням і початковими даними згідно даного Завдання та договором на виконання робіт.  Пропозицію зробити в частині:   * Технологічна – матеріальний та тепловий баланс напівпродуктів. * Інженерно технічна – розрахунок геометрії та конструкції варочних апаратів, продуктивності механізмів та діаметри технологічних комунікацій схеми обв’язки та розробка креслень апаратів.   В проектній документації передбачити слідуючи рішення :  - по будівельному плану – прив’язка апаратів розчинення крохмалю до місця монтажу в визначеному приміщенні та трасіровка технологічних комунікацій;  - по технології – розробка апаратно-технологічної схеми процесу;  - по теплоенергетичній частині - розрахунок витрат теплової енергії для забезпечення технологічного процесу;  - по системі забезпечення теплоносієм;  - по системі перекачки та рекуперації тепла;  - по водопроводу і каналізації;  - по опаленню і вентиляції;  - по електротехнічній частині;  - по автоматизації і КІПіА;  - по охороні праці;  - по пожежній безпеці;  - ПОБ;  - ОВД. |
| 10 | Основні інженерно – технічні вимоги і характеристика об’єкта впровадження | В проектній пропозиції необхідно передбачити виконання наступних інженерно – технічних вимог:  - матеріал апаратів – 12Х18Н10Т;  - конструкція апаратів передбачає їх утеплення базальтовою ватою δ100 мм та можливість монтажу захисного кожуху з оцинкованої бляхи.  - мішалка має забезпечувати ефективне перемішування;  - вал мішалки оснащений верхнім опорним циліндричним підшипником та нижнім фіксуючим підшипником ковзання (бронза, латунь);  - апарати оснащені гальмівними планками для запобігання розкручування маси;  - апарати оснащені трьома люками для обслуговування в трьох шарах та верхнім люком øлюка=600мм для організації промивки;  - запропонована схема має бути забезпеченою системою дозування ферментних препаратів;  - запропонована схема має бути забезпеченою системою приладів КВП та повною автоматизацією процесів. |
| 11 | Періодичність проектування і будівництва, необхідність виділення пускових комплексів. | Проектування здійснювати в дві черги (проект і робоча документація)  Реконструкція здійснюється в одну чергу |
| 12 | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності і встановленого терміну експлуатації | Потрібно. Визначається Виконавцем по узгодженню з Замовником |
| 13 | Вказівки про необхідність:   * Розробка індивідуальних технічних умов; * Розробки окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсній основі; * Попередніх узгоджень проектних рішень; * Виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер’єрів, їх склад і форма; * Виконання науково-дослідницьких і дослідно-експерементальних робіт в процесі проектування і будівництва; * Технічного захисту інформації | Необхідно для системи автоматизації  Не потрібно  Необхідно  Не потрібно  Не потрібно  Не потрібно |
| 14 | Дані про вид сировини і попередній аналіз її кількості | Необхідно |
| 15 | Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма | Комплекс обладнання для розчинення та розрідження крохмалю при приготуванні сусла до зброджування в умовах Залучанського МПД ДП «Укрспирт» розраховується на продуктивність 2500 дал/добу;  Температура процесу 95оС;  Режим роботи 8000 годин в рік. |
| 16 | Вимоги до інженерного захисту території та об’єктів. | Не потрібно |
| 17 | Благоустрій території | Не потрібно |
| 18 | Вимоги до розробки розділу «Оцінка дії на навколишнє середовище» | Необхідно |
| 19 | Вимоги до режиму безпеки і охорони праці | У відповідності з вимогами нормативної документації |
| 20 | Вимоги відносно розробки розділу інженерно-технічних заходів громадського захисту | Не потрібно |
| 21 | Вимоги до розробки системи протипожежного захисту | У відповідності з вимогами нормативної документації |
| 22 | Вимоги до розробки спеціальних мір | Не потрібно |
| 23 | Початкові дані для проектування | -Існуючі генеральні плани території і будівлі.  -Технічні умови на підключення реконструйованого об’єкту до інженерної сітки і комунікацій (ТУ на електропостачання, водопостачання, водовідведення).  -Дані по видах будівельних конструкцій, що будуть застосовуватись при реконструкції.  -Відомості про підземні та наземні комунікації та їх технічний стан.  -Дані по видах сировини, що планується застосовувати: кукурудза, пшениця, жито;  - Для виконання проектних робіт по реконструкції висновки про результати обстеження будівельної конструкції, обмірочні креслення, відомості про перенос діючих інженерних сіток та комунікацій. |
| 24 | Термін виконання договору: | до 2 місяців після укладення контракту (надходження авансового платежу). |
| 25 | Гарантійний термін на поставлений товар: | 12 місяців від дати закінчення пусконалагоджувальних робіт. |
| 26 | Умови оплати: | Перший платіж (авансовий платіж): не більше 50% вартості контракту протягом 5 банківських днів після підписання контракту;  Другий платіж в розмірі 35% буде оплачений після після поставки обладнання на завод;  Третій платіж 15% вартості контракту - після 1 місяця безперебійної роботи апарату (720 годин). |

***З приводу надання комерційних пропозицій звертайтесь за номерами телефонів:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Контактний телефон:*** | ***+38(067)-401-97-41***  ***+38(098)-760-22-68*** |  |
| ***Комерційні пропозиції надсилайте на електронну адресу:*** | ***d.maksymenko@ukrspirt.com*** |